1. Проверить остановлен ли двигатель
2. Проверить положение ротора по датчикам
   1. Считать датчики
   2. Определить положение (перебором) если невозможно определить, то подать напряжение на катушки для поворота вала
   3. Выставить итератор в объекте мотора
3. Запустить цикл вращения
   1. Включить ключи в зависимости от итератора
   2. Снять тормоз
   3. Запустить ШИМ
   4. Установить флаг запущенного двигателя
4. Цикл вращения
   1. В прерывании от датчиков инкрементируем итератор переключаем каналы (в том числе и ШИМ)
5. Остановка вращения
   1. Отключить шим
   2. Поставить тормоз
   3. Установить флаг остановленного двигателя